附件三：

采购包三：全自动药品分包机

**一、控制价：**2100000.00元（大写：贰佰壹拾万元整）

**二、采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全自动药品分包机 | 台 | 3 | 南池西药房、南坝西药房 |
| 2 | 药筐 | 套 | 1 | 南坝西药房 |

## 三、技术、服务要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术、服务要求 | 备注 |
| 1 | 全自动药品分包机 | 配备全自动药品分包机3台，配套设备包括自动剥药机、切片器、数药机、配套操作电脑，要求如下：  1、基本参数：具备住院医嘱分类执行、长期医嘱自动单剂量分包、特殊药品独立分包、按需生成药品拆零记录等工作表等功能；  （1）与医院HIS系统无缝链接（不含对端HIS接口费用），实时接收HIS传过来的医嘱用药信息，实现口服药品分包；  （2）单机标配不同规格的机储智能药盒不少于320个，具有非机储药、半片药外摆装置，双托盘功能，药格不少于60个；  （3）设备自带除湿、恒温和温湿度监控功能，有效防止药品氧化、受潮变质，保证药品的药性；  （4）通过RFID数字识别技术及药品显示技术，使摆药机具有加药双核对功能，确保加药的准确性；  （5）摆药机具有包药自动纠错功能、药盒自寻查功能、药盒自锁功能、药品效期管理功能，确保安全、精准摆药；  2、性能要求：  （1）免费提供药盒及最快捷的药盒调整服务；  （2）可根据用户需求加装全自动切半片药盒，药盒根据医嘱自动切分整片药品，满足非整片药品分包需求；  （3）具有单品种药品单独分包的功能，可设置单独分包药品标记，设备可自动记忆单独分包；单独分包药品的打印信息可单独编辑，单独存储和查询、统计；  （4）设备可配备不同规格尺寸耗材，可根据一个医嘱单剂量药品多少、大小，自动拆分成两包或多包，自动匹配分包袋规格尺寸，节约耗材成本；  （5）设备具有较低的故障率，超高的稳定性，保证设备正常使用年限至少8年。 | 南池西药房、南坝西药房 |
| 2 | 药筐 | 南坝西药房已有智能发药系统，配套药筐96个。   1. 智能药筐必须能配套巴中市中心医院南坝院区的艾隆发筐机。 2. 发药窗口收方后，智能药筐会亮灯提示药师取药。 3. 药筐和处方进行一对一绑定，使药品、药筐、处方信息及前台窗口一一对应。 4. 药筐配备智能芯片，并在药筐两端具有亮灯提示功能。 5. 药筐有无线射频技术，系统操作软件为简体中文。 6. 药筐尺寸365\*250\*120。 7. 需配套相应的充电站及发射器。 | 南坝西药房 |